**Tabulka ostatních výrobků**

[1. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ (X) 2](#_Toc156810837)

[X.1 Přechodová lišta 2](#_Toc156810838)

[X.2 Revizní dvířka k vodoměru 2](#_Toc156810839)

[X.3 Revizní dvířka do SDK podhledu 2](#_Toc156810840)

[X.4 Revizní akustická dvířka 2](#_Toc156810841)

[X.5 Větrací mřížka 2](#_Toc156810842)

# VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ (X)

## X.1 Přechodová lišta

Umístění: Na rozhraní podlah

Počet: 3x

Rozměry: 1x dl. 800 mm

2x dl. 700 mm

Popis: Samolepící přechodová lišta na rozhraní rozdílných podlah, šířky cca 40 mm

Materiál: eloxovaný hliník

Kotvení: Lepení

Pozn: Rozměry nutné ověřit na stavbě.

## X.2 Revizní dvířka k vodoměru

Umístění: 1.02

Počet: 1x

Rozměry: 300x300mm

Popis: Plastová bílá dvířka s excentricky umístěným pantem, který umožňuje maximální otevření dvířek.

Materiál: plast

Kotvení: pomocí vrutů

Pozn: Rozměry nutné ověřit na stavbě.

## X.3 Revizní dvířka do SDK podhledu

Umístění: 1.04

Počet: 1x

Rozměry: 300x600mm

Popis: Revizní dvířka do SDK pro přístup k vzduchotechnickému zařízení. Pevný a odnímatelný rám z hliníkových profilů. Vnitřní rám integrovanou SDK deskou určenou do vlhkého prostředí. Otvírání dvířek tlačnými zámky + bezpečností lanko proti vypadnutí dvířek.

Materiál: hliníkový rám

Kotvení: pomocí samovrtných šroubů

## X.4 Revizní akustická dvířka

Umístění: 1.01, umístěno v kuchyňské lince

Počet: 1x

Rozměry: 200x300mm

Popis: Revizní dvířka do SDK pro přístup k čistícímu kusu kanalizace. Pevný a odnímatelný rám z hliníkových profilů s gumovým těsněním. Vnitřní rám integrovanou SDK akustickou deskou. Otvírání dvířek tlačnými zámky + bezpečností lanko proti vypadnutí dvířek.

Materiál: hliníkový rám

Kotvení: pomocí samovrtných šroubů

Pozn.: Požadavek akustické odolnosti min. 34 dB

## X.5 Větrací mřížka

Umístění: 1.02

Počet: 2x

Rozměry: 400x150 mm

Popis: Větrací mřížka z hliníku s povrchovou úpravou.

Materiál: Stříbrný elox

Kotvení: šroubováno