**Tabulka ostatních výrobků**

[1. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ (X) 2](#_Toc168910177)

[X.1 Přechodová lišta 2](#_Toc168910178)

[X.2 Revizní dvířka k uzávěru vody 2](#_Toc168910179)

# VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ (X)

## X.1 Přechodová lišta

Umístění: Na rozhraní podlah

Počet: 3x

Rozměry: 1x dl. 800 mm

1x dl. 700 mm

1x dl. 1370 mm

Popis: Samolepící přechodová lišta na rozhraní rozdílných podlah, šířky cca 40 mm

Materiál: eloxovaný hliník

Kotvení: Lepení

Pozn: Rozměry nutné ověřit na stavbě.

## X.2 Revizní dvířka k uzávěru vody

Umístění: 1.02

Počet, rozměry: 250x300mm, 1ks

Popis: Systémová revizní dvířka do zděné stěny pod obklad, pro přístup ke stávajícímu vodoměru. Umístění dle stávajícího stavu, případně dle požadavku dodavatele ZTI; včetně kotvení, těsnění a rámečku. Velikost nutno koordinovat se spárořezem obkladu, rozměry nutno ověřit na stavbě.

Materiál: hliník

Kotveno: Dodávku a montáž nutno koordinovat s dodavatelem a ohledem na okolní stavební kce.