**Tabulka TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ**

[1. Výpis truhlářských výrobků (J) 2](#_Toc156896068)

[J.1 Kuchyňská linka včetně pracovní desky 2](#_Toc156896069)

# Výpis truhlářských výrobků (J)

## J.1 Kuchyňská linka včetně pracovní desky

Umístění: 1.03 – kuchyňský kout

Počet, rozměry: Délka kuchyňské linky 2850+1800 mm. Spodní skřínky hloubka 600mm, šířka 450-600 a horní hrana desky 850 mm od podlahy. Horní skříňky šířka cca 390 mm, výška skříněk 800 mm. Vysoká spížní skříň a skříňky s barovým pultem. Mezera mezi kuchyňskou deskou a horními skřínkami bude 550 mm, nad plynovým sporákem 750 mm.

Rozměry dle výkresové časti.

Popis: Kuchyňská linka ve vyšším standardu v provedení spodní skříňky na nožičkách + zavěšené horní skříňky. Dodávka včetně vestavěných spotřebičů a zařizovacích předmětů. V rámci spodních skříněk osazena vestavěná myčka š=600 mm, nerezový dřez a vodovodní baterie, čtyřplotýnková plynová varná deska, vestavěná pečící trouba. Dále je součástí vybavení cirkulační digestoř š=600 mm, osvětlení pod horními skříňkami (trubicové LED svítidlo), vestavěná vysoká spížní skříň a skříňky s barovým pultem. Vedle dřezu je uvažován prostor pro vysokou lednici s mrazákem, která není součástí dodávky. Výška soklu kuchyňské linky dle spodních skříněk. Skříňky, které nejsou zády u zdi, budou vybaveny zezadu krycí deskou, u vysoké skříně na celou výšku, nad krycí deskou bude barový pultík š 400mm, h.h.= cca1,3m.

Materiál: Dřevotřísková deska s povrchovou laminátovou úpravou

Dvířka MDF nebo dle výběru investora (lakovaná MDF).

Kotvení: Spodní skříňky osazeny na nožičkách.

Horní skříňky kotveny do zdiva pomocí hmoždinek (kotvení dle dodavatele)

Pozn.: Požadavek na odolnost pracovní kuchyňské desky proti poškrábání a otěru.

Dodávka kuchyňské linky včetně kuchyňských lišt, rohů a koncovek. Odstín lišt dle kuchyňské linky. Lednice není součástí dodávky.

Celkové řešení podléhá schválení investora, rozměry je nutno ověřit na stavbě.

