**Tabulka PŘEKLADŮ**

[1. Výpis překladů 2](#_Toc153186378)

[L.1 Ocelový překlad v příčce 2](#_Toc153186379)

[L.2 Ocelový překlad v příčce 2](#_Toc153186380)

# Výpis překladů

## L.1 Ocelový překlad v příčce

Umístění: 1.01 – 1.04

Počet, rozměry: Délka 1,1m – 1x 2ks L30/30/3,

s.h. dle dodavatele zárubně dveří

Popis: Ocelový překlad 2xL30/30/3 nad posunutým dveřním otvorem ve stávající příčce, pro dveře 700/2160mm, opatřeno antikorozním nátěrem(2x), uložení minimálně 150 mm na každé straně, celková délka překladu min.1100 mm

Materiál: Ocelový L profil s antikorozním nátěrem(2x)

Pozn.: Po vybourání stávajících dveří a zárubní podezdít a osadit překlad v příčce nad posunutým otvorem pro nové dveře.

Rozměry nutno ověřit na stavbě.

## L.2 Ocelový překlad v nové příčce

Umístění: 1.02 – 1.03

Počet, rozměry: Délka 1,2m – 1x 2ks L30/30/3,

s.h. dle dodavatele zárubně dveří

Popis: Ocelový překlad 2xL30/30/3 nad dveřním otvorem v nové příčce, pro dveře 800/2160mm, opatřeno antikorozním nátěrem(2x), uložení minimálně 150 mm na každé straně, celková délka překladu min.1200 mm

Materiál: Ocelový L profil s antikorozním nátěrem(2x)

Pozn.: Překlad osadit při zdění v nové příčce nad otvorem pro nové dveře.

Rozměry nutno ověřit na stavbě.