**Tabulka dveří**

[1. Výpis dveří (D) 2](#_Toc167874593)

[D.1 Jednokřídlé vnitřní – otočné 2](#_Toc167874594)

[D.2 Jednokřídlé vnitřní – otočné 2](#_Toc167874595)

[D.3 Jednokřídlé vnitřní – posuvné 2](#_Toc167874596)

[D.4 Repase stávající jednokřídlé vnitřní – otočné 3](#_Toc167874597)

# Výpis dveří (D)

## D.1 Jednokřídlé vnitřní – otočné

Umístění: 1.01-1.02 a 1.01-1.03

Rozměry dveří: průchozí š. 800 mm, v. 2100 mm

Rozměry otvoru: stavební š. 900 mm, stavební v. 2150 mm

Otevírání: P – 2 ks

Popis: Jednokřídlé dveře, vnitřní, částečně prosklené, polodrážkové. Výplň dveřního křídla odlehčená dřevotřísková deska (DTD). Ocelové zárubně k zazdění (typ U) šířka dle příčky. Dveře bez prahu, na rozhraní podlah u dveří bude instalována přechodová lišta viz tabulka ostatních výrobků (X.1).

Kování: Rozetové kování, klika – klika, dozický pokojový zámek (nebo dle výběru investora)

Kotvení, těsnění: Systémové, dle dodavatele.

Materiál: Zárubeň ocelová.

Dveřní křídlo – dřevěný rám, výplň dveřního křídla dřevotřísková dutinka DTD

PÚ: Zárubeň – ochranný nátěr, ref. barva bílá

Křídlo – Fólie, ref. barva bílá

Pozn: Tloušťku zděných příček pro ocelové zárubně nutné ověřit na stavbě.

## D.2 Jednokřídlé vnitřní – otočné

Umístění: 1.02-1.04

Rozměry dveří: průchozí š. 600 mm, v. 2100mm

Rozměry otvoru: stavební š. 700 mm, v. 2150 mm

Otevírání: L – 1x

Popis: Jednokřídlé dveře, vnitřní, plné, polodrážkové. Výplň dveřního křídla odlehčená dřevotřísková deska (DTD). Ocelové zárubně k zazdění (typ U) šířka dle příčky. Dveře bez prahu, na rozhraní podlah u dveří bude instalována přechodová lišta viz tabulka ostatních výrobků (X.2). Dveřní křídlo opatřeno větrací mřížkou (X.6).

Kování: Rozetové kování, klika – klika, dozický pokojový zámek (nebo dle výběru investora)

Kotvení, těsnění: Systémové, dle dodavatele.

Materiál: Zárubeň ocelová.

Dveřní křídlo – dřevěný rám, výplň dveřního křídla dřevotřísková dutinka

PÚ: Zárubeň – ochranný nátěr, ref. barva bílá

Křídlo – Fólie, ref. barva bílá

Pozn: Tloušťku zděných příček pro ocelové zárubně nutné ověřit na stavbě.

## D.3 Jednokřídlé vnitřní – posuvné

Umístění: 1.01-1.05

Rozměry dveří: průchozí š. 700 mm, v. 1970 mm

Rozměry otvoru: rozměr stavebního otvoru dle dodavatele stavebního pouzdra

Otevírání: L – 1x

Popis: Jednokřídlé dveře, vnitřní, plné, polodrážkové. Pouzdro pro instalaci do zděné příčky, šířka dle příčky. Výplň dveřního křídla odlehčená dřevotřísková deska (DTD). Ocelové zárubně pro posuvné dveře, šířka dle příčky. Dveře bez prahu, na rozhraní podlah u dveří bude instalována přechodová lišta viz tabulka ostatních výrobků (X.3).

Kování: Set pro posuvné dveře. Úchyty – mušle - mušle, dle výběru investora, WC zámek (nebo dle výběru investora)

Kotvení, těsnění: Systémové, dle dodavatele.

Materiál: Ocelové interiérové zárubně (ref. HSE STZ -PIL)

Výplň dveřního křídla dřevotřísková dutinka DTD

PÚ: Zárubeň – ochranný nátěr, ref. barva bílá

Křídlo – Fólie, ref. barva bílá

## D.4 Repase stávající jednokřídlé vnitřní – otočné

Umístění: 1.01 – předsíň, vstupní dveře do bytu

Rozměry dveří: průchozí š. 900 mm, průchozí v. 1970 mm

Otevírání: P – 1x

Popis: Stávající jednokřídlé dveře, vnitřní, plné, polodrážkové, s ocelovou zárubní, s prahem.

Kování: Stávající bezpečnostního kování, koule – klika, výměna cylindrické bezpečnostní vložky.

Kotvení, těsnění: těsnění výměna

Práh: Nový dveřní práh pro dveře s čistým průchodem š. 900mm

Materiál: Zárubeň stávající ocelová

Křídlo stávající

Práh – dřevěný masiv, tvrdé dřevo (buk)

PÚ: Zárubeň – nový nátěr, ref. barva bílá

Křídlo – stávající

Práh – nátěr, bezbarvý lak