**Tabulka PŘEKLADŮ**

[1. Výpis překladů 2](#_Toc156331847)

[L.1 Ocelový překlad v příčce 2](#_Toc156331848)

# Výpis překladů

## L.1 Ocelový překlad v příčce

Umístění: Chodba 4.NP – 1.01

Počet, rozměry: Délka 1,1m – 1x 2ks L30/30/4,

Popis: Ocelový překlad nad dveřním otvorem ve stávající příčce, pro dveře 900/1970mm, opatřeno antikorozním nátěrem(2x), uložení minimálně 150 mm. Celková délka překladu 1400 mm

Materiál: Ocelový L profil s antikorozním nátěrem(2x)

Pozn.: Překlad osadit před vybouráním stávající ocelové zárubně vstupních dveří do bytu jako nadpraží upravovaného stávajícího otvoru pro novou zárubeň a dveře ve stávající.

Rozměry nutno ověřit na stavbě.