**Tabulka dveří**

[1. Výpis dveří (D) 2](#_Toc157604725)

[D.1 Jednokřídlé vnitřní – otočné - vstupní do bytu 2](#_Toc157604726)

[D.2 Jednokřídlé vnitřní – posuvné 2](#_Toc157604727)

[D.3 Jednokřídlé vnitřní – otočné 3](#_Toc157604728)

# Výpis dveří (D)

## D.1 Jednokřídlé vnitřní – otočné – vstupní do bytu

Umístění: 1.01

Rozměry dveří: průchozí š. 800 mm, v. 1970 mm

Rozměry otvoru: rozměr stavebního otvoru dle dodavatele zárubně

Otevírání: L – 1x

Popis: Jednokřídlé dveře, vnitřní, vstupní do bytu, plné, polodrážkové. Tepelně-izolační a protipožární dveře montované do nové ocelové zárubně (součást dodávky dveří). Dřevěný rám dveřního křídla s bezpečnostní výplní. Povrch CPL laminát s požadavkem na vyšší mechanickou odolnost proti poškrábání a opotřebení, odstín dle investora. Nový práh viz tabulka truhlářských výrobků (J.2)

Kování: Štítkové kování, koule – klika, bezpečnostní kování s překrytkou zámkové vložky, vícebodový zámek, bezpečnostní vložka RC3 (nebo dle výběru investora).

Kotvení, těsnění: Systémové, dle dodavatele.

Materiál: Ocelová zárubeň

Křídlo dveří – dřevěný rám s bezpečnostní výplní.

Kování z nerezu

PÚ: CPL laminát

Úprava povrchu ocelové zárubně práškovým nanášením laku dle vzorníku RAL, (barva dle výběru investora) ref. barva bílá

Pozn: Požární odolnost EW30-DP3

Bezpečnostní třída RC3

Požadavek na neprůzvučnost min. Rw 34 dB

Požadavek na prostup tepla dveří U = 1,7 W/(m2\*K)

## D.2 Jednokřídlé vnitřní – posuvné

Umístění: 1.02

Rozměry dveří: průchozí š. 700 mm, v. 1970 mm

Rozměry otvoru: rozměr stavebního otvoru dle dodavatele stavebního pouzdra

Otevírání: -

Popis: Jednokřídlé dveře, vnitřní, plné. Pouzdro pro instalaci do sádrokartonové příčky, šířka dle příčky. Výplň dveřního křídla odlehčená dřevotřísková deska (DTD). Obložkové zárubně pro posuvné dveře, šířka dle příčky povrch totožný s dveřním křídlem nebo dle volby investora. Dveře bez prahu, na rozhraní podlah u dveří bude instalována přechodová lišta viz tabulka ostatních výrobků (X.3).

Kování: Set pro posuvné dveře – Úchyty – mušle – mušle, dle výběru investora, WC zámek s klíčem (nebo dle výběru investora)

Kotvení, těsnění: Systémové, dle dodavatele.

Materiál: Dřevovláknitá MDF obložková zárubeň

Výplň dveřního křídla dřevotřísková dutinka DTD

PÚ: Fólie

## D.3 Jednokřídlé vnitřní – otočné

Umístění: 1.03

Rozměry dveří: průchozí š. 800 mm, v. 1970 mm

Rozměry otvoru: stavební š. 900 mm, v. 2020 mm

Otevírání: L – 1x

Popis: Jednokřídlé dveře, vnitřní, částečně prosklené, polodrážkové. Výplň dveřního křídla odlehčená dřevotřísková deska (DTD). Obložková zárubeň do SDK příčky, šířka dle příčky povrch totožný s dveřním křídlem nebo dle volby investora. Dveře bez prahu, na rozhraní podlah u dveří bude instalována přechodová lišta viz tabulka ostatních výrobků (X.4).

Kování: Rozetové kování, klika – klika, dozický pokojový zámek (nebo dle výběru investora)

Kotvení, těsnění: Systémové, dle dodavatele.

Materiál: Dřevovláknitá MDF obložková zárubeň

Výplň dveřního křídla dřevotřísková dutinka DTD

PÚ: Fólie