**Tabulka dveří**

[1. Výpis dveří (D) 2](#_Toc195771383)

[D.1 Repase stávající historické jednokřídlé vnitřní – otočné 2](#_Toc195771384)

[D.2 Repase stávající historické dvoukřídlé vnitřní – otočné 2](#_Toc195771385)

[D.3 Repase stávající historické dvoukřídlé vnitřní – otočné 2](#_Toc195771386)

[D.4 Replika zárubní a křídel – historizující jednokřídlé vnitřní – otočné 3](#_Toc195771387)

[D.5 Repase stávající historické dvoukřídlé vnitřní dveře – otočné 3](#_Toc195771388)

[D.6 Nové jednokřídlé vnitřní dveře – posuvné po stěně 3](#_Toc195771389)

# Výpis dveří (D)

## D.1 Repase stávající historické jednokřídlé vnitřní – otočné

Umístění: 2.04 – WC; 2.04 – Spíž

Rozměry dveří: průchozí š. 610 mm, průchozí v. 2065 mm

Otevírání: P – 2x

Popis: Stávající historické jednokřídlé dveře vnitřní, polodrážkové, dřevěné, kazetové, plné, dřevěná obložková zárubeň, bez prahu (pro vyplnění dilatační spáry pod dveřním křídlem bude instalována přechodová dilatační korková lišta). Dveřní křídla a zárubně budou repasovány, tzn. budou zbaveny stávajícího nátěru opálením a oškrábáním a před opatřením novým nátěrem přetmelit a přebrousit.

Kování: Nové mosazné, historizující, interiérové, štítové dveřní kování, klika – klika, dozický zámek.

Kotvení, těsnění: Nové dle dodavatele.

Materiál: Zárubeň stávající dřevěná obložková

Křídlo stávající dřevěné plné

PÚ: Zárubeň – nový nátěr, ref. barva bílá RAL 9001

Křídlo – nový nátěr, ref. barva bílá RAL 9001

Pozn: Veškeré rozměry nutno ověřit na stavbě.

## D.2 Repase stávající historické dvoukřídlé vnitřní – otočné

Umístění: 2.08/2.07

Rozměry dveří: průchozí š. 1240 mm, průchozí v. 2550 mm

Otevírání: Dvoukřídlé, hlavní křídlo P, 1x

Popis: Stávající historické dvoukřídlé dveře vnitřní, polodrážkové, dřevěné, kazetové, plné, dřevěná obložková zárubeň, nově bez prahu (pro vyplnění dilatační spáry pod dveřním křídlem bude instalována přechodová dilatační korková lišta). Dveřní křídla a zárubně budou repasovány, tzn. budou zbaveny stávajícího nátěru opálením a oškrábáním a před opatřením novým nátěrem přetmelit a přebrousit.

Kování: Nové mosazné, historizující, interiérové, štítové dveřní kování, klika – klika, dozický zámek.

Kotvení, těsnění: Nové dle dodavatele.

Materiál: Zárubeň stávající dřevěná obložková

Křídlo stávající dřevěné plné

PÚ: Zárubeň – nový nátěr, ref. barva bílá RAL 9001

Křídlo – nový nátěr, ref. barva bílá RAL 9001

Pozn: Veškeré rozměry nutno ověřit na stavbě.

## D.3 Repase stávající historické dvoukřídlé vnitřní – otočné

Umístění: 2.03/2.08

Rozměry dveří: průchozí š. 1240 mm, průchozí v. 2565 mm

Otevírání: Dvoukřídlé, hlavní křídlo P, 1x

Popis: Stávající historické dvoukřídlé dveře vnitřní, polodrážkové, dřevěné, kazetové, plné, dřevěná obložková zárubeň, bez prahu (pro vyplnění dilatační spáry pod dveřním křídlem bude instalována přechodová dilatační korková lišta). Dveřní křídla a zárubně budou repasovány, tzn. budou zbaveny stávajícího nátěru opálením a oškrábáním a před opatřením novým nátěrem přetmelit a přebrousit.

Kování: Stávající kování, obnova povrchové úpravy.

Kotvení, těsnění: Nové dle dodavatele.

Materiál: Zárubeň stávající dřevěná obložková

Křídlo stávající dřevěné plné

PÚ: Zárubeň – nový nátěr, ref. barva bílá RAL 9001

Křídlo – nový nátěr, ref. barva bílá RAL 9001

Pozn: Veškeré rozměry nutno ověřit na stavbě.

## D.4 Replika zárubní a křídel – historizující jednokřídlé vnitřní – otočné

Umístění: 2.06/2.07

Rozměry dveří: průchozí š. 700 mm, průchozí v. 2065 mm

Otevírání: L – 1x

Popis: Nové historizující jednokřídlé dveře vnitřní, polodrážkové, dřevěné, kazetové, plné, dřevěná obložková zárubeň, bez prahu. Dveřní křídla i zárubně budou nové – replika, profilace dle stávajících historických dveří.

Stávající práh bude vyměněn.

Kování: Nové mosazné, historizující, interiérové, štítové dveřní kování, klika – klika, dozický zámek.

Kotvení, těsnění: Systémové, dle dodavatele.

Materiál: Zárubeň stávající dřevěná obložková

Křídlo nové dřevěné plné, replika, hladké

PÚ: Zárubeň – nátěr, ref. barva bílá RAL 9001

Křídlo – nátěr, ref. barva bílá RAL 9001

Pozn: Veškeré rozměry nutno ověřit na stavbě.

## D.5 Repase stávající historické dvoukřídlé vnitřní dveře – otočné

Umístění: 2.01/2.07

Rozměry dveří: průchozí š. 890 mm, průchozí v. 2080 mm

Otevírání: Dvoukřídlé, hlavní křídlo P, 1x

Popis: Stávající historické dvoukřídlé dveře vnitřní, polodrážkové, dřevěné, kazetové, plné, dřevěná obložková zárubeň, bez prahu (pro vyplnění dilatační spáry pod dveřním křídlem bude instalována přechodová dilatační korková lišta). Dveřní křídla a zárubně budou repasovány, tzn. budou zbaveny stávajícího nátěru opálením a oškrábáním a před opatřením novým nátěrem přetmelit a přebrousit.

Kování: Nové mosazné, historizující, interiérové, štítové dveřní kování, klika – klika, dozický zámek.

Kotvení, těsnění: Nové dle dodavatele.

Materiál: Zárubeň stávající dřevěná obložková

Křídlo stávající dřevěné plné

PÚ: Zárubeň – nový nátěr, ref. barva bílá RAL 9001

Křídlo – nový nátěr, ref. barva bílá RAL 9001

Pozn: Veškeré rozměry nutno ověřit na stavbě.

## D.6 Nové jednokřídlé vnitřní dveře – posuvné po stěně

Umístění: 2.02/2.03

Rozměry dveří: průchozí š. 700 mm, průchozí v. 2100 mm

Otevírání: P – 1x

Popis: Nové jednokřídlé dveře vnitřní, polodrážkové, plné, obložková zárubeň, bez prahu. Dveřní křídla i zárubně budou nové. Větrací mřížka ve spodní části dveří 400x150 mm.

Kování: Nové mosazné, interiérové, mušle-mušle.

Kotvení, těsnění: Systémové pojezd po stěně, dle dodavatele.

Materiál: Zárubeň obložková MDF

Křídlo lehčená DTD

PÚ: Zárubeň – CPL, hladká, ref. barva bílá RAL 9001

Křídlo – CPL, hladké, ref. barva bílá RAL 9001

Pozn: Veškeré rozměry nutno ověřit na stavbě.