**Tabulka VÝPLNÍ**

[1. Výpis oken / výplní (P) 2](#_Toc195012994)

[P.1 Repase jednokřídlého okno do světlíku 2](#_Toc195012995)

# Výpis oken / výplní (P)

## P.1 Repase jednokřídlého okno do světlíku

Umístění: 1.02 toaleta, 1.04 koupelna

Rozměry: P.1.A Celkové rozměry okna 270x810mm – toaleta

P.1.B Celkové rozměry okna 290x665mm – koupelna

Popis: Stávající dřevěné jednokřídlé okno. Dřevěný rám okna a okenní křído budou důkladně obroušena od původního laku, dřevo bude impregnováno proti vzniku plísním. Do rámu křídla bude vyfrézovaná hlubší drážky pro osazení izolačního dvojskla o síle 16 mm. Sklo zatmeleno v drážce polyuretanovým tmelem odolným proti tvorbě plísní. Zasklení okna bude neprůhledné. Obroušené dřevěné prvky budou přetmeleny, po vytvrdnutí tmelu bude proveden základní nátěr (impregnace dřeva proti plísním). Finální nátěr bude syntetickými barvami, odstín bílý. Po obvodě okenních křídel bude provedeno těsnění, těsnění vložené do vyfrézované drážky. V případě netěsností bude rám okna u ostění dotěsněn tmelem. Součástí repase je výměna okenní kliky a kování.




Foto: Tospur.cz