**Specifikace pískového filtru relaxační bazén**

Vícevrstvý filtr z polyesterového stříkaného sklolaminátu nebo z ovíjeného sklolaminátu, barva RAL 6027, vybavený manometrem, ručním odvzdušňovacím ventilem a zátkou na vypouštění vody a písku, včetně ovládací ventilové baterie a filtrační náplně.

Příslušenství: boční víko průměr 400 mm, vizor, falešné dno osazené vzduchovými tryskami pro filtr - průměr 1600 mm a sada pro připojení - praní vzduchem.

Vnitřní průměr filtru – 1600 mm

Filtrační rychlost – 50 (m3/h/m2)

Připojení průměr - 125

Ventilová baterie – 5 ventilů průměr 140 mm

Průtok – 60/80 (m3/h)

**Specifikace pískového filtru vířivka**

Vícevrstvý filtr z polyesterového stříkaného sklolaminátu nebo z ovíjeného sklolaminátu, barva RAL 6027, vybavený manometrem, ručním odvzdušňovacím ventilem a zátkou na vypouštění vody a písku, včetně ovládací ventilové baterie a filtrační náplně.

Příslušenství: boční víko průměr 400 mm, vizor, falešné dno osazené vzduchovými tryskami pro filtr - průměr 1200 mm a sada pro připojení - praní vzduchem.

Vnitřní průměr filtru – 1200 mm

Filtrační rychlost – 50 (m3/h/m2)

Připojení průměr - 90

Ventilová baterie – 5 ventilů průměr 110 mm

Průtok – 60/80 (m3/h)