**Zadání investora k zabezpečení stavebních prací a odstranění havarijního stavu opěrné zdi, včetně dokumentace dopravní studie (M1:250) a výřezu s vyznačením délky opravované zdi**

Předmětem stavebních prací je zajištění odstranění havarijního stavu opěrné zdi podél jihovýchodní hrany sportovního hřiště na pozemku parc.č. 151/2, k.ú. Hlubočepy. Opěrná zeď  vede podél cesty parc.č. 1698, k.ú. Hlubočepy.

Předmětem této zakázky bude provedení projekčních, inženýrských a stavebních prací (metodou Design&Build tzn. jediným generálním dodavatelem) za účelem odstranění havarijního stavu ohradní zdi u hřiště v Hlubočepech (tj. v těsném sousedství probíhající rekonstrukce Raudnitzova domu), a to včetně záchrany vzrostlé lípy nacházející se v místě plnění.

**Stavební práce zahrnují:**

1. zajištění opravy stávající kamenné opěrné zdi, doplnění zdiva, vyspárování;
2. doplnění chybějících částí v místech, kde se zeď vyvalila;
3. srovnání rovinnosti zdi – svislých ploch;
4. statické zajištění zdi;
5. statické zajištění zejména v místě, kde je ohrožena stabilita vzrostlé lípy;
6. výškové doplnění zdi a provedení koruny zdi lícovými cihlami, výšku lze odvodit od jednoho místa se zachovanou korunou zdi a dále dle průběhu roviny hřiště;
7. délka opravované zdi je předpokládána cca 63 m. Na východě začíná u rozhraní se stávající opravenou zdí soukromého majitele, na jihu v místě kraje současného hřiště. Na jihu na stávající zeď naváže budoucí projekt sportoviště, který v místě předpokládá terénní úpravy. Koordinace s tímto projektem bude ještě upřesněna v rámci úvodní koordinační schůzky;
8. zeď v opravovaném úseku zůstane v původní stopě, nejužší místo průjezdu nesmí být více zúženo, ale naopak spíš v rámci možností rozšířeno.

Součástí tohoto zadání je:

1. dokumentace dopravní situace (M1:250);
2. výřez s vyznačením délky opravované zdi.