**Tabulka dveří**

[1. Výpis dveří (D) 2](#_Toc157685771)

[D.1 Jednokřídlé vnitřní – otočné 2](#_Toc157685772)

[D.2 Jednokřídlé vnitřní – otočné 2](#_Toc157685773)

[D.3 Jednokřídlé vnitřní – otočné 2](#_Toc157685774)

[D.4 Jednokřídlé vstupní dveře – otočné 2](#_Toc157685775)

# Výpis dveří (D)

## D.1 Jednokřídlé vnitřní – otočné

Umístění: 1.01

Rozměry dveří: průchozí š. 700 mm, v. 2100 mm

Rozměry otvoru: stavební š. 800 mm, v. 2150 mm

Otevírání: P – 1x

Popis: Jednokřídlé dveře, vnitřní, plné, polodrážkové. Výplň dveřního křídla odlehčená dřevotřísková deska (DTD). Povrch CPL laminát s požadavkem na vyšší mechanickou odolnost proti poškrábání a opotřebení. Obložkové zárubně šířky dle tloušťky příčky, bez prahu, povrch totožný s dveřním křídlem nebo dle volby investora. Do dveřního křídla u podlahy bude instalovaná hliníková větrací mřížka 400x150mm.

Kování: Rozetové kování, klika – klika, dozický pokojový zámek (nebo dle výběru investora)

Kotvení, těsnění: Systémové, dle dodavatele.

Materiál: Dřevovláknitá MDF obložková zárubeň

Výplň dveřního křídla dřevotřísková dutinka DTD

PÚ: CPL laminát

Pozn: Tloušťku zděných příček pro obložkové zárubně nutné ověřit na stavbě.

## D.2 Jednokřídlé vnitřní – otočné

Umístění: 1.01

Rozměry dveří: průchozí š. 800 mm, v. 2100 mm

Rozměry otvoru: stavební š. 900 mm, v. 2150 mm

Otevírání: L – 1x

Popis: Jednokřídlé dveře, vnitřní, plné. Dřevěný rám a papírová voština s malými oky, požadavek na vyšší tuhost dveřního křídlo. Povrch CPL laminát s požadavkem na vyšší mechanickou odolnost proti poškrábání a opotřebení. Obložkové zárubně šířky dle příčky, bez prahu

Kování: Rozetové kování, klika – klika, dozický pokojový zámek (nebo dle výběru investora)

Kotvení, těsnění: Systémové, dle dodavatele.

Materiál: Dřevovláknitá MDF obložková zárubeň

Výplň dveřního křídla dřevotřísková dutinka DTD

PÚ: CPL laminát

## D.3 Jednokřídlé vnitřní – otočné

Umístění: 1.04, koupelna

Rozměry dveří: průchozí š. 700 mm, v. 2100 mm

Rozměry otvoru: stavební š. 800 mm, v. 2150 mm,

Otevírání: L – 1x

Popis: Jednokřídlé dveře, vnitřní, plné, polodrážkové. Výplň dveřního křídla odlehčená dřevotřísková deska (DTD). Povrch CPL laminát s požadavkem na vyšší mechanickou odolnost proti poškrábání a opotřebení. Obložkové zárubně šířky dle příčky, bez prahu, povrch totožný s dveřním křídlem nebo dle volby investora.

Kování: Rozetové kování, klika – klika, WC klička

Kotvení, těsnění: Systémové, dle dodavatele.

Materiál: Dřevovláknitá MDF obložková zárubeň

Výplň dveřního křídla dřevotřísková dutinka DTD

PÚ: CPL laminát

## D.4 Jednokřídlé vstupní dveře – otočné

Umístění: 1.03

Rozměry dveří: průchozí š. 800 mm, v. 1970 mm

Rozměry nutné ověřit na stavbě!

Rozměry otvoru: -

Otevírání: P – 1x

Popis: Jednokřídlé dveře, vstupní, vnitřní, plné. Protipožární dveře montované do ocelové jednodílné zárubně, součást dodávky dveří. Dřevěný rám dveřního křídla s bezpečnostní výplní. Povrch CPL laminát s požadavkem na vyšší mechanickou odolnost proti poškrábání a opotřebení.

Kování: Štítkové kování, koule – klika, bezpečnostní kování s překrytkou zámkové vložky, vícebodový zámek, bezpečnostní vložka RC3.

Kotvení, těsnění: Systémové, dle dodavatele.

Materiál: Křídlo dveří – dřevěný rám s bezpečnostní výplní.

PÚ: CPL laminát – barva bílá slonovina

Kování stříbrný elox

Úprava povrchu ocelové zárubně práškovým nanášením laku dle vzorníku RAL, odstín dle dveřního křídla nebo volby investora.

Pozn.: Požární odolnost EI 30 DP3

Bezpečnostní třída RC3

Požadavek na neprůzvučnost min. Rw 34 dB