**Tabulka PŘEKLADŮ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ozn.** | **Typ** | **Rozměry** | **Popis** | **Počet** |
| Li/1 | Ocelový profil  2xL50/50/5 | dl. 1,97m | Ocelový překlad nad otvorem  Překlad opatřen antikorozním nátěrem  Uložení min. 150 mm na každé straně  Rozměry nutné ověřit na stavbě | 1x |
| Li/2 | Ocelový profil  2xL40/40/3 | dl. 1,20m | Ocelový překlad nad dveřní otvorem  Překlad opatřen antikorozním nátěrem  Uložení min. 150 mm na každé straně  Rozměry nutné ověřit na stavbě | 2x |
| Li/3 | Keramický nosník KP7  2xKP7+60 mm izolace | dl. 1,250m | Keramobetonové překlady nad dveřní otvor  Mezi nosníky vložena izolace EPS tl. 60 mm  Uložení na každé straně min. 150 mm (nebo dle dodavatele) | 1x |