**Tabulka TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ**

[1. Výpis truhlářských výrobků (J) 2](#_Toc156225531)

[J.1 Kuchyňská linka včetně pracovní desky 2](#_Toc156225532)

[J.2 Dřevěný práh dveří 2](#_Toc156225533)

[J.3 Vnitřní parapet okna 2](#_Toc156225534)

[J.4 Dřevěný práh dveří 3](#_Toc156225535)

# Výpis truhlářských výrobků (J)

## J.1 Kuchyňská linka včetně pracovní desky

Umístění: 1.06 – kuchyňský kout

Počet, rozměry: Spodní skřínky šířka 600 mm, horní hrana desky 850 mm od podlahy

Horní skříňky hloubka 320 mm, výška skříněk 750 mm

Rozměry linky dle výkresové časti.

Popis: Kuchyňská linka včetně vestavěných spotřebičů a zařizovacích předmětů (plyn. trouba, plyn. varná deska, digestoř, dřez). Kuchyňská linka četně horních kuchyňských skřínek. Mezera mezi kuchyňskou deskou a horními skřínkami 500 mm. Výška soklu kuchyňské linky dle spodních skříněk.

Materiál: Dřevotřísková deska s povrchovou laminátovou úpravou

Dvířka z MDF, povrch folie, kování nerez


Kotvení: Spodní skřínky usazeny na nožičkách

Horní skříňky kotveny do zdiva pomocí hmoždinek (kotvení dle dodavatele)

Pozn.: Požadavek na odolnost pracovní kuchyňské desky proti poškrábání a otěru.

Dodávka kuchyňské linky včetně kuchyňských lišt, rohů a koncovek. Odstín lišt dle kuchyňské linky. Lednice není součástí dodávky.

Celkové řešení podléhá schválení investora, rozměry je nutno ověřit na stavbě.



## J.2 Dřevěný práh dveří

Umístění: 1.01 Předsíň

Rozměry: 800x200mm,

Popis Výměna dveřního prahu z bukového dřeva. Povrch bude opatřen bezbarvým polomatným lakem ve dvou nátěrech.

Materiál: Bukové dřevo

Kotvení: Šroubováno k podlaze

Pozn: Rozměry nutné ověřit na stavbě.

## J.3 Vnitřní parapet okna

Umístění: 1.06 obývací pokoj, 1.07 ložnice

Rozměry: 2x délka 1370 mm, š. 260 mm, tl. 20 mm

Popis: Výměna dřevěného parapetu. Přesah parapetu přes líc stěny 20 mm. Povrch bude opatřen bílým vodou ředitelným nátěrem.

Materiál: Smrkové dřevo

Kotvení: Vruty / lepení

Pozn: Rozměry nutné ověřit na stavbě.

## J.4 Dřevěný práh dveří

Umístění: 1.01 Předsíň

Rozměry: 1290x100mm,

Popis Výměna dveřního prahu z bukového dřeva. Povrch bude opatřen bezbarvým polomatným lakem ve dvou nátěrech.

Materiál: Bukové dřevo

Kotvení: Šroubováno k podlaze

Pozn: Rozměry nutné ověřit na stavbě.