**Tabulka ostatních výrobků**

[1. OSTATNÍ (X) 2](#_Toc161664080)

[X.1 – Revizní dvířka pod obklad 2](#_Toc161664081)

[X.2 – Revizní dvířka SDK 2](#_Toc161664082)

[X.4 – Přechodová lišta ve dveřích 2](#_Toc161664083)

[X.5 – Přechodová lišta ve dveřích 2](#_Toc161664084)

[X.6 – Sprchové sedátko 2](#_Toc161664085)

[X.7 – Madla do sprchy 2](#_Toc161664086)

[X.8 – Madla na WC 2](#_Toc161664087)

[X.9 – Vnitřní hliníkové žaluzie 3](#_Toc161664088)

# OSTATNÍ (X)

## X.1 – Revizní dvířka pod obklad

Umístění: 1.03 koupelna

Počet, rozměry: 250x500mm 1ks

Popis: Systémová revizní dvířka do zděné stěny pod obklad, pro přístup ke stávajícím vodoměrům. Umístění dle stávajícího stavu, případně dle požadavku dodavatele ZTI; včetně kotvení, těsnění a rámečku. Velikost nutno koordinovat se spárořezem obkladu, rozměry nutno ověřit na stavbě.

Materiál: hliník

Kotveno: Dodávku a montáž nutno koordinovat s dodavatelem a ohledem na okolní stavební kce.

## X.2 – Revizní dvířka SDK

Umístění: 1.03 koupelna

Počet, rozměry: 300 x 600 mm 1ks

Popis: Systémová revizní dvířka pro přístup k ventilátoru VZT, osazená do SDK podhledu, složená z pevného hliníkového rámu a výklopných hliníkových dvířek, osazené vodovzdornou impregnovanou SDK deskou tl.12,5 mm, pro uzavírání je použit tlačný zámek, s pojistným lankem proti samovolnému vypadnutí.

Přesná pozice bude určena na místě dle vedených instalací!

Materiál: hliník/SDK

Kotveno: Dodávku a montáž nutno koordinovat s dodavatelem a ohledem na okolní stavební kce.

## X.4 – Přechodová lišta ve dveřích

Umístění: 1.04 WC

Počet: 1ks

Popis: Přechodový hliníkový profil pro PVC podlahy 30 mm

pro dveře s čistým průchodem š. 700mm

## X.5 – Přechodová lišta ve dveřích

Umístění: 1.03 koupelna, chodba

Počet: 2ks

Popis: Přechodový hliníkový profil pro PVC podlahy 30 mm

pro dveře s čistým průchodem š. 800mm

## X.6 – Sprchové sedátko

Umístění: 1.03 koupelna

Popis: Sedátko do sprchy, nástěnná montáž, nosnost 150kg, materiál kov/plast

## X.7 – Madla do sprchy

Umístění: 1.03 koupelna

Popis: 2 ks madel ve sprše, jedno vodorovné, jedno svislé, umístění dle ČSN 73 4108, délka 600+600mm

Materiál: nerez

Kotveno: Dodávku a montáž nutno koordinovat s dodavatelem a ohledem na okolní stavební konstrukce.

## X.8 – Madla na WC

Umístění: 1.03 WC

Popis: 2 ks madel, jedno vodorovné, jedno svislé, umístění dle ČSN 73 4108, délka 600+600mm

Materiál: nerez

Kotveno: Dodávku a montáž nutno koordinovat s dodavatelem a ohledem na okolní stavební konstrukce.

## X.9 – Vnitřní hliníkové žaluzie

Umístění: 1.02

Popis: vnitřní hliníkové žaluzie na stávající okno a balkónové dveře,

Rozměry: okno šířka= 3000mm, výška=1850mm, balkonové dveře š=850mm, v=2700mm

Materiál: Plastové lišty, hliníkové žaluzie

Kotveno: Dodávku a montáž nutno koordinovat s dodavatelem a ohledem na okolní stavební konstrukce.

Pozn: Rozměry nutno ověřit na stavbě!