**Tabulka TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ**

[1. Výpis truhlářských výrobků (J) 2](#_Toc153185526)

[J.1 Kuchyňská linka včetně pracovní desky 2](#_Toc153185527)

# Výpis truhlářských výrobků (J)

## J.1 Kuchyňská linka včetně pracovní desky

Umístění: 1.02 – kuchyňský kout

Počet, rozměry: Délka kuchyňské linky 2150 mm. Spodní skřínky šířka 450-600 mm, horní hrana desky 850-900 mm od podlahy. Horní skříňky hloubky cca 390 mm, výška skříněk 750-800 mm, zavěšeny na nástěnnou lištu.

Rozměry dle výkresové časti.

Popis: Kuchyňská linka je navržena v základním standardu v provedení spodní skříňky na nožičkách + zavěšené horní skříňky. Dodávka včetně vestavěných spotřebičů a zařizovacích předmětů. V rámci spodních skříněk je osazena dvouplotýnková elektrická sklokeramická deska, nerezový dřez a vodovodní baterie, příprava pro myčku nádobí pod dřezem, prostor pro samostatně stojící lednici je plánovaný vedle dřezu. Lednice a myčka nádobí nejsou součástí dodávky, myčku je možno umístit vedle dřezu místo šuplíkové skříňky. Součástí vybavení je cirkulační digestoř š=500 mm a osvětlení pod horními skříňkami (trubicové LED svítidlo). Mezera mezi kuchyňskou deskou a horními skřínkami 600 mm. Výška soklu kuchyňské linky dle spodních skříněk.

Materiál: Dřevotřísková deska s povrchovou laminátovou úpravou

Dvířka z MDF, povrch fólie, kování nerez.

Kotvení: Spodní skříňky osazeny na nožičkách

Horní skříňky kotveny do zdiva pomocí hmoždinek (kotvení dle dodavatele)

Pozn.: Požadavek na odolnost pracovní kuchyňské desky proti poškrábání a otěru.

Dodávka kuchyňské linky včetně kuchyňských lišt, rohů a koncovek. Odstín lišt dle kuchyňské linky. Lednice a myčka není součástí dodávky.

Celkové řešení podléhá schválení investora, rozměry je nutno ověřit na stavbě.

