**Tabulka PŘEKLADŮ**

[1. Výpis překladů 2](#_Toc163547446)

[L.1 Ocelový překlad v příčce 2](#_Toc163547447)

# Výpis překladů

## L.1 Ocelový překlad v příčce

Umístění: 1.01; 1.02

Počet, rozměry: 2xL30/30/3, délka 1,2m – 3 kpl

Popis: Ocelový překlad 2xL30/30/3 nad dveřním otvorem v příčce, pro dveře 800/2100mm, opatřeno antikorozním nátěrem(2x), uložení minimálně 150 mm na každé straně, celková délka překladu min.1200 mm

Materiál: Ocelový L profil s antikorozním nátěrem(2x)

Pozn.: Překlad osadit při zdění v nové příčce nad otvorem pro nové dveře.

Rozměry nutno ověřit na stavbě.