**Tabulka dveří**

[1. Výpis dveří (D) 2](#_Toc152518179)

[D.1 Jednokřídlé vnitřní – otočné 2](#_Toc152518180)

[D.2 Jednokřídlé vnitřní – otočné 2](#_Toc152518181)

[D.3 Jednokřídlé vnitřní – otočné 2](#_Toc152518182)

[D.4 Repase stávající jednokřídlé vnitřní – otočné 3](#_Toc152518183)

# Výpis dveří (D)

## D.1 Jednokřídlé vnitřní – otočné

Umístění: 1.04

Rozměry dveří: průchozí š. 800 mm, průchozí v. 2100 mm

Rozměry otvoru: stavební š. 900 mm,

stavební v. 2150 mm,

rozměry otvoru dle dodavatele ocelové zárubně

Otevírání: L – 1x

Popis: Jednokřídlé dveře, vnitřní, plné, polodrážkové. Dřevěný rám s děrovanou dřevotřískovou výplní. Povrch CPL laminát s požadavkem na vyšší mechanickou odolnost proti poškrábání a opotřebení. Ocelové zárubně k zazdění (typ U) šířka dle příčky, bez prahu (v případě rozhraní podlah u dveří bude instalována přechodová lišta). Dveřní křídlo podříznuto o 15mm.

Kování: Interiérové, štítové dveřní kování na WC, (nebo dle výběru investora)

Kotvení, těsnění: Systémové, dle dodavatele.

Materiál: Zárubeň ocelová

Dveřní křídlo – dřevěný rám a dřevotřísková výplň.

PÚ: Zárubeň – ochranný nátěr, ref. barva bílá

Křídlo – CPL laminát, ref. barva bílá

Pozn: Tloušťku zděných příček pro ocelové zárubně nutné ověřit na stavbě.

## D.2 Jednokřídlé vnitřní – otočné

Umístění: 1.02

Rozměry dveří: průchozí š. 800 mm, průchozí v. 2100 mm

Rozměry otvoru: stavební š. 900 mm,

stavební v. 2150 mm,

rozměry otvoru dle dodavatele ocelové zárubně

Otevírání: L – 1x

Popis: Jednokřídlé dveře, vnitřní, částečně prosklené, polodrážkové. Dřevěný rám s děrovanou dřevotřískovou výplní. Povrch CPL laminát s požadavkem na vyšší mechanickou odolnost proti poškrábání a opotřebení. Ocelové zárubně k zazdění (typ U) šířka dle příčky, bez prahu (v případě rozhraní podlah u dveří bude instalována přechodová lišta).

Kování: Interiérové, štítové dveřní kování, klika – klika, dozický zámek (nebo dle výběru investora)

Kotvení, těsnění: Systémové, dle dodavatele.

Materiál: Zárubeň – ocelová

Křídlo dveří – dřevěný rám a dřevotřísková výplň, 2/3 křídla prosklení v horní části, vzorované neprůhledné sklo, vzor dle výběru investora, zasklení bezpečnostní sklo proti poranění.

PÚ: Zárubeň – ochranný nátěr, ref. barva bílá

Křídlo – CPL laminát, ref. barva bílá

Pozn: Tloušťku zděných příček pro ocelové zárubně nutné ověřit na stavbě.

## D.3 Jednokřídlé vnitřní – otočné

Umístění: 1.02

Rozměry dveří: průchozí š. 800 mm, průchozí v. 2100 mm

Rozměry otvoru: stavební š. 900 mm,

stavební v. 2150 mm,

rozměry otvoru dle dodavatele ocelové zárubně

Otevírání: P – 1x

Popis: Jednokřídlé dveře, vnitřní, plné polodrážkové. Dřevěný rám s děrovanou dřevotřískovou výplní. Povrch CPL laminát s požadavkem na vyšší mechanickou odolnost proti poškrábání a opotřebení. Ocelové zárubně k zazdění (typ U) šířka dle příčky, bez prahu (v případě rozhraní podlah u dveří bude instalována přechodová lišta). Dveřní křídlo podříznuto o 15mm.

Kování: Interiérové, štítové dveřní kování na WC, (nebo dle výběru investora)

Kotvení, těsnění: Systémové, dle dodavatele.

Materiál: Zárubeň – kovová

Křídlo dveří – dřevěný rám a dřevotřísková výplň

PÚ: Zárubeň – ochranný nátěr, ref. barva bílá

Křídlo – CPL laminát, ref. barva bílá

Pozn: Tloušťku zděných příček pro ocelové zárubně nutné ověřit na stavbě.

## D.4 Repase stávající jednokřídlé vnitřní – otočné

Umístění: 1.01 – předsíň, vstupní dveře do bytu

Rozměry dveří: průchozí š. 800 mm, průchozí v. 2090 mm

Otevírání: P – 1x

Popis: Stávající jednokřídlé dveře, vnitřní, plné, polodrážkové, s ocelovou zárubní, s prahem.

Kování: Výměna bezpečnostního kování, koule – klika, výměna cylindrické bezpečnostní vložky. Přídavný zámek výměna.

Kotvení, těsnění: těsnění výměna

Práh: Nový dveřní práh pro dveře s čistým průchodem š. 800mm

Materiál: Zárubeň stávající ocelová

Křídlo stávající

Práh – dřevěný masiv, tvrdé dřevo (buk)

PÚ: Zárubeň – nový nátěr, ref. barva bílá

Křídlo – nový nátěr, ref. barva bílá

Práh – nátěr, bezbarvý lak