**Tabulka ostatních výrobků**

[1. OSTATNÍ (X) 2](#_Toc156896013)

[X.1 – Revizní dvířka pod obklad 2](#_Toc156896014)

[X.2 – Revizní dvířka pod obklad 2](#_Toc156896015)

[X.3 – Revizní dvířka SDK 2](#_Toc156896016)

[X.4 – Přechodová lišta ve dveřích 2](#_Toc156896017)

[X.5 – Přechodová lišta ve dveřích 2](#_Toc156896018)

[X.6 – Přechodová lišta ve dveřích 2](#_Toc156896019)

# OSTATNÍ (X)

## X.1 – Revizní dvířka pod obklad

Umístění: 1.04 koupelna, WC

Počet, rozměry: 150x300mm, 2ks

Popis: Systémová revizní dvířka do zděné stěny pod obklad, pro přístup ke stávajícímu vodoměru. Umístění dle stávajícího stavu, případně dle požadavku dodavatele ZTI; včetně kotvení, těsnění a rámečku. Velikost nutno koordinovat se spárořezem obkladu, rozměry nutno ověřit na stavbě.

Materiál: hliník

Kotveno: Dodávku a montáž nutno koordinovat s dodavatelem a ohledem na okolní stavební kce.

## X.2 – Revizní dvířka pod obklad

Umístění: 1.05 koupelna

Počet, rozměry: 300x300mm, 1ks

Popis: Systémová revizní dvířka pod obklad, pro přístup pod vanu. Umístění dle požadavku dodavatele ZTI; včetně kotvení, těsnění a rámečku. Velikost nutno koordinovat se spárořezem obkladu, rozměry nutno ověřit na stavbě.

Materiál: hliník

Kotveno: Dodávku a montáž nutno koordinovat s dodavatelem a ohledem na okolní stavební kce.

## X.3 – Revizní dvířka SDK

Umístění: 1.04 koupelna

Počet, rozměry: 300 x 600 mm 1ks

Popis: Systémová revizní dvířka pro přístup k ventilátoru VZT, osazená do SDK podhledu, složená z pevného hliníkového rámu a výklopných hliníkových dvířek, osazené vodovzdornou impregnovanou SDK deskou tl.12,5 mm, pro uzavírání je použit tlačný zámek, s pojistným lankem proti samovolnému vypadnutí.

Přesná pozice bude určena na místě dle vedených instalací!

Materiál: hliník/SDK

Kotveno: Dodávku a montáž nutno koordinovat s dodavatelem a ohledem na okolní stavební kce.

## X.4 – Přechodová lišta ve dveřích

Umístění: 1.05 WC

Počet: 1ks

Popis: Přechodová dřevěná lišta ve tvaru T, šíře cca 30mm,

pro dveře s čistým průchodem š. 600mm

## X.5 – Přechodová lišta ve dveřích

Umístění: 1.03 koupelna, chodba

Počet: 1ks

Popis: Přechodová dřevěná lišta ve tvaru T, šíře cca 30mm,

pro dveře s čistým průchodem š. 700mm

## X.6 – Přechodová lišta ve dveřích

Umístění: 1.01a, chodba

Počet: 1ks

Popis: Přechodová dřevěná lišta ve tvaru T, šíře cca 30mm,

pro dveře s čistým průchodem š. 800mm