**Tabulka ostatních výrobků**

[1. OSTATNÍ (X) 2](#_Toc165039442)

[X.1 Přechodová lišta 2](#_Toc165039443)

[X.2 Přechodová lišta 2](#_Toc165039444)

[X.3 Přechodová lišta 2](#_Toc165039445)

[X.4 Revizní dvířka k vodoměru 2](#_Toc165039446)

[X.5 Revizní dvířka do SDK podhledu 2](#_Toc165039447)

[X.6 Větrací mřížka 2](#_Toc165039448)

[X.7 Revizní dvířka k čístícímu kusu kanalizace 3](#_Toc165039449)

# OSTATNÍ (X)

## X.1 Přechodová lišta

Umístění: Na rozhraní podlah

Počet: 2x

Rozměry: dl. 800 mm

Popis: Samolepící přechodová lišta na rozhraní rozdílných podlah a dekorů, šířky cca 40 mm.

Materiál: Eloxovaný hliník

Kotvení: Lepení

Pozn: Rozměry nutné ověřit na stavbě.

## X.2 Přechodová lišta

Umístění: Na rozhraní podlah

Počet: 1x

Rozměry: dl. 600 mm

Popis: Samolepící přechodová lišta na rozhraní rozdílných podlah a dekorů, šířky cca 40 mm.

Materiál: Eloxovaný hliník

Kotvení: Lepení

Pozn: Rozměry nutné ověřit na stavbě.

## X.3 Přechodová lišta

Umístění: Na rozhraní podlah

Počet: 1x

Rozměry: dl. 700 mm

Popis: Samolepící přechodová lišta na rozhraní rozdílných dekorů a výškových úrovní podlah šířky cca 40 mm.

Materiál: Eloxovaný hliník

Kotvení: Lepení

Pozn: Rozměry nutné ověřit na stavbě.

## X.4 Revizní dvířka k vodoměru

Umístění: 1.04

Počet: 1x

Rozměry: 300x300mm

Popis: Plastová bílá dvířka s excentricky umístěným pantem, který umožňuje maximální otevření dvířek.

Materiál: plast

Kotvení: pomocí vrutů

Pozn: Rozměry nutné ověřit na stavbě.

## X.5 Revizní dvířka do SDK podhledu

Umístění: 1.04, 1.05

Počet: 2ks

Rozměry: 600x600mm

Popis: Revizní dvířka do SDK pro přístup k vzduchotechnickému zařízení. Pevný a odnímatelný rám z hliníkových profilů. Vnitřní rám s integrovanou SDK deskou určenou do vlhkého prostředí. Otvírání dvířek tlačnými zámky + bezpečností lanko proti vypadnutí dvířek.

Materiál: hliníkový rám

Kotvení: pomocí samovrtných šroubů

## X.6 Větrací mřížka

Umístění: 1.04 ve dveřích

Počet: 1x komplet

Rozměry: 400x150 mm

Popis: Větrací mřížka oboustranná plastová

Materiál: plast, barva bílá

Kotvení: šroubováno

## X.7 Revizní dvířka k čístícímu kusu kanalizace

Umístění: 1.05

Počet: 1x

Rozměry: 200x500mm

Popis: Plastová bílá dvířka s excentricky umístěným pantem, který umožňuje maximální otevření dvířek.

Materiál: plast

Kotvení: pomocí vrutů

Pozn: Rozměry nutné ověřit na stavbě.