**Tabulka TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ**

[1. Výpis truhlářských výrobků (J) 2](#_Toc167873734)

[J.1 Kuchyňská linka včetně pracovní desky 2](#_Toc167873735)

[J.2 Dřevěný práh dveří 3](#_Toc167873736)

# Výpis truhlářských výrobků (J)

## J.1 Kuchyňská linka včetně pracovní desky

Umístění: 1.02 – kuchyňský kout

Počet, rozměry: Délka kuchyňské linky 2500 mm. Spodní skřínky šířka 300-600 mm, horní hrana desky 850 mm od podlahy. Horní skříňky hloubka cca 390 mm, výška skříněk cca 800 mm. Mezera mezi kuchyňskou deskou a horními skřínkami bude 550. Nad plynovou varnou deskou 750mm.

Rozměry dle výkresové časti.

Popis: Kuchyňská linka ve středním standardu v provedení spodní skříňky na nožičkách + zavěšené horní skříňky. Dodávka včetně vestavěných spotřebičů (kromě lednice) a zařizovacích předmětů. V rámci spodních skříněk osazen nerezový dřez a vodovodní baterie, čtyřplotýnková plynová varná deska a vestavěná elektrická pečící trouba. Dále je součástí vybavení cirkulační digestoř š=600 mm, osvětlení pod horními skříňkami (trubicové LED svítidlo). V rámci kuchyně je provedena za šuplíkovou skříňkou šířky 600mm příprava pro myčku a vynechán prostor pro vysokou lednici s mrazákem (není součástí dodávky). Výška soklu kuchyňské linky dle spodních skříněk.

Materiál: Dřevotřísková deska s povrchovou laminátovou úpravou

Skříňky DTD 18mm + fólie

Dvířka MDF+CPL nebo dle výběru investora, kování stříbrný elox


Kotvení: Spodní skříňky osazeny na nožičkách.

Horní skříňky kotveny do zdiva pomocí hmoždinek (kotvení dle dodavatele)

Pozn.: Požadavek na odolnost pracovní kuchyňské desky proti poškrábání a otěru.

Dodávka kuchyňské linky včetně kuchyňských lišt, rohů a koncovek. Odstín lišt dle kuchyňské linky. Vestavěná lednice není součástí dodávky.

Celkové řešení podléhá schválení investora, rozměry je nutno ověřit na stavbě.



## J.2 Dřevěný práh dveří

Umístění: 1.01 Předsíň

Rozměry: 900x150mm

Popis Výměna dveřního prahu z bukového dřeva. Povrch bude opatřen bezbarvým polomatným lakem ve dvou nátěrech.

Materiál: Bukové dřevo

Kotvení: Šroubováno k podlaze

Pozn: Rozměry nutné ověřit na stavbě.