**Tabulka TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ**

[1. Výpis truhlářských výrobků (J) 2](#_Toc166578710)

[J.1 Kuchyňská linka včetně pracovní desky 2](#_Toc166578711)

[J.2 Dřevěný práh dveří 2](#_Toc166578712)

# Výpis truhlářských výrobků (J)

## J.1 Kuchyňská linka včetně pracovní desky

Umístění: 1.02 – kuchyně

Počet, rozměry: Spodní skřínky šířka 600 mm, horní hrana desky 900 mm od podlahy

Horní skříňky šířka 320 mm, výška skříněk cca 800 mm

Rozměry linky dle výkresové časti.

Popis: Kuchyňská linka včetně vestavěných spotřebičů a zařizovacích předmětů (el. trouba, varná deska, digestoř, dřez). Kuchyňská linka včetně horních kuchyňských skřínek. Mezera mezi kuchyňskou deskou a horními skřínkami 600 mm. Výška soklu kuchyňské linky dle celkové výšky spodních skříněk.

Materiál: Dřevotřísková deska s povrchovou laminátovou úpravou tl. 28 mm.

Dvířka z MDF, povrch folie, kování stříbrný elox nebo dle výběru investora


Kotvení: Spodní skřínky usazeny na nožičkách

Horní skříňky kotveny do zdiva pomocí hmoždinek (kotvení dle dodavatele)

Pozn.: Požadavek na odolnost pracovní kuchyňské desky proti poškrábání a otěru.

Dodávka kuchyňské linky včetně kuchyňských lišt, rohů a koncovek. Odstín lišt dle kuchyňské linky. Lednice není součástí dodávky.

Celkové řešení podléhá schválení investora, rozměry je nutno ověřit na stavbě.



## J.2 Dřevěný práh dveří

Umístění: 1.04 Předsíň

Rozměry: 800x100mm,

Popis Výměna dveřního prahu z bukového dřeva. Povrch bude opatřen bezbarvým polomatným lakem ve dvou nátěrech.

Materiál: Bukové dřevo

Kotvení: Šroubováno k podlaze

Pozn: Rozměry nutné ověřit na stavbě.