**Tabulka VÝPLNÍ**

[1. Výpis oken / výplní (P) 2](#_Toc169597408)

[P.1 Repase čtyřkřídlého okno 2](#_Toc169597409)

[P.2 Repase dvoukřídlé okno 3](#_Toc169597410)

# Výpis oken / výplní (P)

## P.1 Repase čtyřkřídlého okno

Umístění: 1.01 pokoj

Počet: 2x

Rozměry: Celkové rozměry okna 1400x2300mm

Popis: Stávající špaletové čtyřkřídlé okno s nadsvětlíkem, otvíravé.

Dřevěný rám okna, špaleta a okenní křídla budou důkladně obroušena od původního laku. Obroušené prvky dřevěné prvky budou přetmeleny, po vytvrdnutí tmelu bude proveden základní nátěr (impregnace dřeva proti plísním). Finální nátěr bude syntetickými barvami, odstín bílý. Po obvodě okenních křídel bude provedeno těsnění, těsnění vložené do vyfrézované drážky.

Očištění stávajících skel mycím prostředkem

Součástí repase budou vyměněno kování a okenní kliky.

Pozn.:

Rozměry nutné ověřit na stavbě!



## P.2 Repase dvoukřídlé okno

Umístění: 1.04, koupelna

Rozměry: Celkové rozměry š. 1105 mm x v.2100 mm

Popis: Dvoukřídlé okno s otvíravým nadsvětlíkem.

Obroušení původního laku okenního rámu a okenních příček, nové tmelení (odstranění starého tmelu), výměna kování 3x okenní klika. Nový ochranný nátěr, odolný proti odírání a voděodolný. Barevnost dle stávajícího, ref. Bílá. Po obvodě okenních křídel bude provedeno těsnění, těsnění vložené do vyfrézované drážky.

Očištění stávajících skel mycím prostředkem

