**Tabulka ostatních výrobků**

[1. OSTATNÍ (X) 2](#_Toc157720971)

[X.1 Revizní dvířka k vodoměru 2](#_Toc157720972)

[X.2 Revizní dvířka do SDK podhledu 2](#_Toc157720973)

[X.3 Přechodová lišta 2](#_Toc157720974)

[X.4 Přechodová lišta 2](#_Toc157720975)

[X.5 Přechodová lišta 2](#_Toc157720976)

# OSTATNÍ (X)

## X.1 Revizní dvířka k vodoměru

Umístění: 1.01

Počet: 1x

Rozměry: 300x150mm

Popis: Plastová bílá dvířka s excentricky umístěným pantem, který umožňuje maximální otevření dvířek.

Materiál: plast

Kotvení: pomocí vrutů

Pozn: Rozměry nutné ověřit na stavbě.

## X.2 Revizní dvířka do SDK podhledu

Umístění: 1.02

Počet: 1x

Rozměry: 300x600mm

Popis: Revizní dvířka do SDK pro přístup k vzduchotechnickému zařízení. Pevný a odnímatelný rám z hliníkových profilů. Vnitřní rám integrovanou SDK deskou určenou do vlhkého prostředí. Otvírání dvířek tlačnými zámky + bezpečností lanko proti vypadnutí dvířek.

Materiál: Pozink

Kotvení: pomocí samovrtných šroubů

## X.3 Přechodová lišta

Umístění: Na rozhraní podlah

Počet: 1x

Rozměry: dl. 700 mm

Popis: Přechodová lišta na rozhraní rozdílných podlah a dekorů, určená pro vinylové podlahy, šířky cca 45 mm. Dekor dle dekoru vybraných vinylových podlah.

Materiál: plast

Kotvení: Lepení

Pozn: Rozměry nutné ověřit na stavbě.

## X.4 Přechodová lišta

Umístění: Na rozhraní podlah

Počet: 1x

Rozměry: dl. 800 mm

Popis: Přechodová lišta na rozhraní rozdílných podlah a dekorů, určená pro vinylové podlahy, šířky cca 45 mm. Dekor dle dekoru vybraných vinylových podlah.

Materiál: plast

Kotvení: Lepení

Pozn: Rozměry nutné ověřit na stavbě.

## X.5 Přechodová lišta

Umístění: Na rozhraní podlah

Počet: 1x

Rozměry: dl. 920 mm

Popis: Přechodová lišta na rozhraní rozdílných podlah a dekorů, určená pro vinylové podlahy, šířky cca 45 mm. Dekor dle dekoru vybraných vinylových podlah.

Materiál: plast

Kotvení: Lepení

Pozn: Rozměry nutné ověřit na stavbě.