**Tabulka ostatních výrobků**

[1. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ (X) 2](#_Toc195771666)

[X.1 – Revizní dvířka k vodoměru 2](#_Toc195771667)

[X.2 – Revizní dvířka do SDK podhledu 2](#_Toc195771668)

[X.3 – Ukončovací nerez profil 2](#_Toc195771669)

[X.4 – Dilatační nerez profil 2](#_Toc195771670)

[X.5 – L – profil – překlad 2](#_Toc195771671)

[X.6 – Větrací mřížka do SDK podhledu 3](#_Toc195771672)

[X.7 – Stěnová větrací mřížka 3](#_Toc195771673)

# VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ (X)

## X.1 – Revizní dvířka k vodoměru

Umístění: 2.04 WC

Počet, rozměry: 250x300mm, 1ks

Popis: Systémová revizní dvířka do zděné stěny pod obklad, pro přístup ke stávajícímu vodoměru. Umístění dle nového stavu, případně dle požadavku dodavatele ZTI; včetně kotvení, těsnění a rámečku.

Materiál: hliník

Kotveno: Dodávku a montáž nutno koordinovat s dodavatelem a ohledem na okolní stavební kce.

## X.2 – Revizní dvířka do SDK podhledu

Umístění: 2.06 Koupelna

Počet, rozměry: 600x300 mm, 1ks

Popis: Systémová revizní dvířka do SDK podhledu pro přístup k revizi ventilátoru. Umístění dvířek případně dle požadavku dodavatele VZT; dodávka včetně kotvení, těsnění a rámečku. Otevírání dvířek zatlačením (tlakový zámek).

Materiál: hliníkový rám, výplň SDK deska impregnované deska do vlhkého prostředí

Kotveno: Dodávku a montáž nutno koordinovat s dodavatelem a ohledem na okolní stavební kce.

## X.3 – Ukončovací nerez profil

Umístění: Na rozhraní podlah 2.01/2.07 a 2.07/2.08

Počet: 2ks

Rozměry: 1x 890 mm

1x 1240 mm

Popis: Ukončovací nerez profil ve tvaru L na rozhraní rozdílných materiálů

Materiál: Nerez

Kotvení: Do lepidla pod dlažbu

Pozn: Rozměry nutné ověřit na stavbě, dlažba bude ukončena ukončovacím nerez profilem

## X.4 – Dilatační nerez profil

Umístění: Na rozhraní podlah 2.04/2.07; 2.05/2.07; 2.06/2.07

Počet: 3ks

Rozměry: 2x 610 mm

1x 700 mm

Popis: Dilatační nerez lišta ve tvaru L pod křídlem dveří (na rozhraní rozdílných dekorů dlažby)

Materiál: Nerez

Kotvení: Do lepidla pod dlažbu

Pozn: Rozměry nutné ověřit na stavbě.

## X.5 – L – profil – překlad

Umístění: 2.03

Počet, rozměry: 2x L40x4 dl. 1100 mm

Popis: Ocelový L profil k vyztužení nadpraží u zvětšovaného otvoru dveří. Uložení profilu min. 150mm.

Materiál: Ocel

Kotveno: Uložení do stávajícího zdiva

## X.6 – Větrací mřížka do SDK podhledu

Umístění: 2.07

Počet: 2ks

Rozměry: (délka x šířka x tloušťka v mm): min. průměr 50 mm

Popis: Plastová větrací mřížka do SDK podhledu, pro zajištění proudění vzduchu

Materiál: Plast

Pozn: Rozměry nutné ověřit na stavbě

## X.7 – Stěnová větrací mřížka

Umístění: 2.02/2.03

Počet: 1ks

Rozměry: (délka x šířka x tloušťka v mm): 400 x 150 mm; S.H.= 3,400 m

Popis: Plastová větrací mřížka vnitřní nenosné stěny, pro zajištění proudění vzduchu.

Materiál: Plast

Pozn: Rozměry nutné ověřit na stavbě