**Tabulka ostatních výrobků**

[VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ (X) 2](#_Toc196224926)

[X.1 Přechodová lišta v místě dveří 2](#_Toc196224927)

[X.2 Vnitřní plastový parapet 2](#_Toc196224928)

[X.3 L – profil – překlad 2](#_Toc196224929)

[X.4 Samonosný překlad pro překlenutí otvorů 2](#_Toc196224930)

[X.5 Dělící hliník profil 2](#_Toc196224931)

[X.6 Revizní dvířka do SDK podhledu – ventilátor 2](#_Toc196224932)

[X.7 Revizní dvířka pod obklad do zdiva (vodoměry) 3](#_Toc196224933)

[X.8 Revizní dvířka pod obklad do zdiva (vana) 3](#_Toc196224934)

[X.9 Větrací mřížka do SDK příčky 3](#_Toc196224935)

[X.10 Balkónový okapový profil – okapnice 3](#_Toc196224936)

[X.11 Větrací mřížka do podhledu 3](#_Toc196224937)

# VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ (X)

## X.1 Přechodová lišta v místě dveří

Umístění: 1.01, 1.03, 1.06

Počet, rozměry: 1x dl. 800 mm š. 40 mm

1x dl. 700 mm š. 40 mm

Popis: Přechodová podlahová lišta bez viditelného připevnění, samolepící.

Materiál: Hliník

Kotvení: Lepení

PÚ: Bronz

Pozn: Rozměry nutné ověřit na stavbě.

Volba PÚ vhodné sladit s kováním dveří

## X.2 Vnitřní plastový parapet

Umístění: 1.01, 1.06

Počet, rozměry: 1x š.1500 x hl. 270 mm

1x š.760 x hl. 270 mm

Popis: vnitřní plastový parapet bílý s krytkami na obou stranách.

Materiál: Plast

Kotvení: Lepení

Rozměry nutné ověřit na stavbě.

## X.3 L – profil – překlad

Umístění: 1.05/1.06 koupelna

Počet, rozměry: 1ks 2xL-profil 25x25x3 délky 1300 mm

Popis: Ocelový L profil k vyztužení nadpraží u zmenšovaného otvoru dveří. Uložení profilu min. 100 mm.

Materiál: Ocel

Kotvení: Uložení na stěny

## X.4 Samonosný překlad pro překlenutí otvorů

Umístění: 1.02, 1.04

Počet, rozměry: 1x 125x250x1250 mm (místnost 1.04)

1x 125x250x1000 mm (místnost 1.02)

Popis: Samonosný překlad z pórobetonu pro překlenutí otvorů v nenosných příčkách.

Materiál: Pórobeton

Kotvení: Uložení na stěnu

Pozn.: Ref. Portfix

## X.5 Dělící hliník profil

Umístění: 1.02, 1.04

Počet, rozměry: 1x dl. 600 mm

1x dl. 700 mm

1x dl. 800 mm

Popis: Ukončovací lišta ve tvaru L. Umístění pod křídlem dveří v zavřené poloze.

Materiál: Hliník

Kotvení: Do lepidla pod dlažbu

Pozn: Rozměry nutné ověřit na stavbě.

## X.6 Revizní dvířka do SDK podhledu – ventilátor

Umístění: 1.04

Počet, rozměry: 600x300 mm, 1ks

Popis: Systémová revizní dvířka do SDK podhledu pro přístup k revizi ventilátoru. Umístění dvířek případně dle požadavku dodavatele VZT; dodávka včetně kotvení, těsnění a rámečku. Otevírání dvířek zatlačením (tlakový zámek).

Materiál: hliníkový rám, výplň SDK deska impregnované deska do vlhkého prostředí

Kotveno: Dodávku a montáž nutno koordinovat s dodavatelem a ohledem na okolní stavební kce.

## X.7 Revizní dvířka pod obklad do zdiva (vodoměry)

Umístění: 1.05

Počet, rozměry: 200x.300 mm, 2ks

Popis: Systémová revizní dvířka do zděné stěny pro přístup k vodoměru. Výška dvířek dle stávajícího stavu a spárořezu obkladů, případně dle požadavku dodavatele ZTI. Dodávka včetně kotvení, těsnění a rámečku. Otevírání dvířek zatlačením (tlakový zámek).

Materiál: hliníkový rám, výplň SDK deska impregnované deska do vlhkého prostředí

Kotveno: Dodávku a montáž nutno koordinovat s dodavatelem a ohledem na okolní stavební kce.

## X.8 Revizní dvířka pod obklad do zdiva (vana)

Umístění: 1.04

Počet, rozměry: 300x300mm, 1ks

Popis: Systémová revizní dvířka pod obklad do podezdívky vany, pro přístup k vanovému sifonu a čistící kusu. Umístění dle nového stavu, případně dle požadavku dodavatele ZTI; včetně kotvení, těsnění a rámečku. Kotvení pomocí natloukacích hmoždinek nebo dle dodavatele.

Materiál: hliníkový rámy, výplň SDK deska impregnované deska do vlhkého prostředí

Kotveno: Dodávku a montáž nutno koordinovat s dodavatelem a ohledem na okolní stavební kce.

## X.9 Větrací mřížka do SDK příčky

Umístění: 1.02

Počet, rozměry: 1x, š.300x100mm,

Popis: Větrací mřížka do SDK příčky s pevnými lamelami

Materiál: Eloxovaný hliník

PÚ: Odstín bílý nebo dle volby investora

## X.10 Balkónový okapový profil – okapnice

Umístění: Balkón

Počet, rozměry: Délka 4,3m

Popis: Oplechování konstrukce balkonu pozinkovaným plechem tl. 0,5mm

Materiál: Pozinkovaný plech,

PÚ: Lakováno, odstín tmavě hnědá (barva dle původního oplechování)

Pozn.: Rozměry nutné ověřit na stavbě!

## X.11 Větrací mřížka do podhledu

Umístění: 1.02

Počet, rozměry: 1x, š.200x200mm,

Popis: Větrací mřížka plastová do SDK, zadní strana mřížky opatřena síťovinou.

Materiál: Plast

PÚ: Odstín bílý