**Tabulka dveří**

[Výpis dveří (D) 2](#_Toc195014096)

[D.1 Repase vstupních dveří do bytu a výměna prahu 2](#_Toc195014097)

[D.2 Jednokřídlé vnitřní – otočné 3](#_Toc195014098)

[D.3 Jednokřídlé vnitřní – otočné 3](#_Toc195014099)

[D.4 Jednokřídlé vnitřní – otočné 3](#_Toc195014100)

[D.5 Jednokřídlé vnitřní – otočné 3](#_Toc195014101)

[D.6 Jednokřídlé vnitřní – otočné 4](#_Toc195014102)

# Výpis dveří (D)

## D.1 Repase vstupních dveří do bytu a výměna prahu

Umístění: 1.05

Popis: Stávající obložkové vstupní jednokřídlé dveře levotočivé. Obroušení původního laku rámu a dveřního křídla, nové tmelení (odstranění starého tmelu). Nový ochranný nátěr dveří, odolný proti odírání a voděodolný. Součástí dodávky je i výměna dveřního prahu délky 855mm. Práh z bukového dřeva opatřen polyuretanovým lakem v odstínu dveří.

Kování: Výměna zámkové vložky, štítkového kování, koule – klika, provedení z nerezu, bezpečnostní třída 2

PÚ: Odstín nátěru dle stávajících, ref. odstín bílý

Pozn.: Rozměry nutné ověřit na stavbě



Odstranění štítku

Výměna dodatečného zámku

Výměna štítkové kování a vložky

Odstranění štítku

## D.2 Jednokřídlé vnitřní – otočné

Umístění: 1.03

Rozměry dveří: průchozí š. 700 mm, v. 2100 mm

Rozměry otvoru: stavební š. 800 mm, v. 2150 mm,

Otevírání: P – 1x

Popis: Jednokřídlé dveře, vnitřní, plné, polodrážkové. Výplň dveřního křídla odlehčená dřevotřísková deska (DTD). Povrch CPL laminát s požadavkem na vyšší mechanickou odolnost proti poškrábání a opotřebení. Obložkové zárubně šířky dle tloušťky příčky, bez prahu, povrch totožný s dveřním křídlem nebo dle volby investora. Ve spodní části dveřního křídla instalovaná mřížka o rozměru 300x100mm.

Kování: Rozetové kování, klika – klika, dozický pokojový zámek (nebo dle výběru investora)

Kotvení, těsnění: Systémové, dle dodavatele.

Materiál: Dřevovláknitá MDF obložková zárubeň

Výplň dveřního křídla dřevotřísková dutinka DTD

PÚ: CPL laminát. Odstín bílý.

## D.3 Jednokřídlé vnitřní – otočné

Umístění: 1.01

Rozměry dveří: průchozí š. 800 mm, v. 2100 mm

Rozměry otvoru: stavební š. 900 mm, v. 2150 mm

Otevírání: L – 1x

Popis: Jednokřídlé dveře, vnitřní, plné, polodrážkové. Výplň dveřního křídla odlehčená dřevotřísková deska (DTD). Povrch CPL laminát s požadavkem na vyšší mechanickou odolnost proti poškrábání a opotřebení. Obložkové zárubně šířky dle tloušťky příčky, bez prahu, povrch totožný s dveřním křídlem nebo dle volby investora.

Kování: Rozetové kování, klika – klika, dozický pokojový zámek (nebo dle výběru investora)

Kotvení, těsnění: Systémové, dle dodavatele.

Materiál: Dřevovláknitá MDF obložková zárubeň

Výplň dveřního křídla dřevotřísková dutinka DTD

PÚ: CPL laminát. Odstín bílý.

## D.4 Jednokřídlé vnitřní – otočné

Umístění: 1.06

Rozměry dveří: průchozí š. 800 mm, v. 2100 mm

Rozměry otvoru: stavební š. 900 mm, v. 2150 mm

Otevírání: L – 1x

Popis: Jednokřídlé dveře, vnitřní, plné, polodrážkové. Výplň dveřního křídla odlehčená dřevotřísková deska (DTD). Povrch CPL laminát s požadavkem na vyšší mechanickou odolnost proti poškrábání a opotřebení. Obložkové zárubně šířky dle tloušťky příčky, bez prahu, povrch totožný s dveřním křídlem nebo dle volby investora. Krycí (záklopová) lišta obložkové zárubně 60 mm. Horní část křídla prosklena mléčným sklem 5 mm.

Kování: Rozetové kování, klika – klika, dozický pokojový zámek (nebo dle výběru investora)

Kotvení, těsnění: Systémové, dle dodavatele.

Materiál: Dřevovláknitá MDF obložková zárubeň

Výplň dveřního křídla dřevotřísková dutinka DTD

Zasklení bezpečnostním sklem proti poranění, mléčné sklo

PÚ: CPL laminát. Odstín bílý.

Pozn: Tloušťku zděných příček pro obložkové zárubně nutné ověřit na stavbě.

## D.5 Jednokřídlé vnitřní – otočné

Umístění: 1.03

Rozměry dveří: průchozí š. 700 mm, v. 2100 mm

Rozměry otvoru: stavební š. 800 mm, v. 2150 mm,

Otevírání: L – 1x

Popis: Jednokřídlé dveře, vnitřní, plné, polodrážkové. Výplň dveřního křídla odlehčená dřevotřísková deska (DTD). Povrch CPL laminát s požadavkem na vyšší mechanickou odolnost proti poškrábání a opotřebení. Obložkové zárubně šířky dle tloušťky příčky, bez prahu, povrch totožný s dveřním křídlem nebo dle volby investora.

Kování: Rozetové kování, klika – klika, WC zámek (nebo dle výběru investora)

Kotvení, těsnění: Systémové, dle dodavatele.

Materiál: Dřevovláknitá MDF obložková zárubeň

Výplň dveřního křídla dřevotřísková dutinka DTD

PÚ: CPL laminát. Odstín bílý.

## D.6 Jednokřídlé vnitřní – otočné

Umístění: 1.03

Rozměry dveří: průchozí š. 600 mm, v. 2100 mm

Rozměry otvoru: stavební š. 700 mm, v. 2150 mm,

Otevírání: L – 1x

Popis: Jednokřídlé dveře, vnitřní, plné, polodrážkové. Výplň dveřního křídla odlehčená dřevotřísková deska (DTD). Povrch CPL laminát s požadavkem na vyšší mechanickou odolnost proti poškrábání a opotřebení. Obložkové zárubně šířky dle tloušťky příčky, bez prahu, povrch totožný s dveřním křídlem nebo dle volby investora.

Kování: Rozetové kování, klika – klika, WC zámek (nebo dle výběru investora)

Kotvení, těsnění: Systémové, dle dodavatele.

Materiál: Dřevovláknitá MDF obložková zárubeň

Výplň dveřního křídla dřevotřísková dutinka DTD

PÚ: CPL laminát. Odstín bílý.