**Tabulka TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ**

[1. Výpis truhlářských výrobků (J) 2](#_Toc156321587)

[J.1 Kuchyňská linka včetně pracovní desky 2](#_Toc156321588)

[J.2 Dřevěný práh dveří 2](#_Toc156321589)

# Výpis truhlářských výrobků (J)

## J.1 Kuchyňská linka včetně pracovní desky

Umístění: 1.03 – kuchyňský kout

Počet, rozměry: Spodní skřínky šířka 600 mm, horní hrana desky 850 mm od podlahy

Horní skříňky šířka 320 mm, výška skříněk 750 mm

Rozměry dle výkresové časti.

Popis: Kuchyňská linka včetně vestavěných spotřebičů a zařizovacích předmětů (el. trouba, varná deska, digestoř, dřez). Kuchyňská linka četně horních kuchyňských skřínek. Mezera mezi kuchyňskou deskou a horními skřínkami 500 mm. Výška soklu kuchyňské linky dle spodních skříněk.

Materiál: Dřevotřísková deska s povrchovou laminátovou úpravou


Dvířka z MDF, povrch folie, kování kovové

Kotvení: Spodní skřínky usazená nožičkách

Horní skříňky kotveny do zdiva pomocí hmoždinek (kotvení dle dodavatele)

Pozn.: Požadavek na odolnost pracovní kuchyňské desky proti poškrábání a otěru.

Dodávka kuchyňské linky včetně kuchyňských lišt, rohů a koncovek. Odstín lišt dle kuchyňské linky.



## J.2 Dřevěný práh dveří

Umístění: 1.01 Předsíň

Rozměry: 900x100mm,

Popis Nový dveřní práh z bukového dřeva. Povrch bude opatřen bezbarvým polomatným lakem ve dvou nátěrech.

Materiál: Bukové dřevo

Kotvení: Šroubováno k podlaze

Pozn: Rozměry nutné ověřit na stavbě.