**Tabulka TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ**

[1. Výpis truhlářských výrobků (J) 2](#_Toc182380956)

[J.1 Kuchyňská linka včetně pracovní desky 2](#_Toc182380957)

# Výpis truhlářských výrobků (J)

## J.1 Kuchyňská linka včetně pracovní desky

Umístění: 1.03 – kuchyňský kout

Počet, rozměry: Délka kuchyňské linky 3800 mm. Spodní skřínky šířka 400-600 mm, horní hrana desky 850 mm od podlahy. Horní skříňky šířka cca 390 mm, výška skříněk cca 800 mm. Mezera mezi kuchyňskou deskou a horními skřínkami bude 550 mm.

Rozměry dle výkresové časti.

Popis: Kuchyňská linka ve vyšším standardu v provedení spodní skříňky na nožičkách + zavěšené horní skříňky. Dodávka včetně vestavěných spotřebičů (kromě lednice) a zařizovacích předmětů. V rámci spodních skříněk osazena vestavěná myčka š=600mm, nerezový dřez a vodovodní baterie, čtyřplotýnková elektrická sklokeramická varná deska a vestavěná pečící trouba. Dále je součástí vybavení cirkulační digestoř š=600 mm, osvětlení pod horními skříňkami (trubicové LED svítidlo), vestavěná vysoká spížní skříň a skříň pro vestavěnou vysokou lednici s mrazákem. Vestavěná lednice není součástí dodávky. Výška soklu kuchyňské linky dle spodních skříněk.

Materiál: Dřevotřísková deska s povrchovou laminátovou úpravou

Dvířka MDF nebo dle výběru investora (lakovaná MDF)

Kotvení: Spodní skříňky osazeny na nožičkách.

Horní skříňky kotveny do zdiva pomocí hmoždinek (kotvení dle dodavatele)

Pozn.: Požadavek na odolnost pracovní kuchyňské desky proti poškrábání a otěru.

Dodávka kuchyňské linky včetně kuchyňských lišt, rohů a koncovek. Odstín lišt dle kuchyňské linky. Vestavěná lednice není součástí dodávky.

Celkové řešení podléhá schválení investora, rozměry je nutno ověřit na stavbě.

