|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **trať č. 528 A (traťový úsek č. 122)**  **Praha-Smíchov spol. n. - Hostivice** | | | | **Ø – den**  **06:00 – 22:00** | **Ø – noc**  **22:00 – 06:00** | **Ø** | | |
|
| **GVD** | **úsek** | **druh dopravy** | **druh vlaku** | **počet vlaků** | **počet vlaků** | **délka vlaku**  **v metrech** | **hmotnost vlaku**  **v tunách** | **počet vozů** |
|
| 2021 – 2022 | *Praha-Jinonice z. – Praha-Cibulka z.*  *km 10,2*  *v max. = 70 km/h* | osobní | Os, Sv | 31 | 5 | 24 | 44 | 2 |

|  |  |
| --- | --- |
| **použité druhy hnacích vozidel** | |
| osobní doprava | M – 628., 714., 721., 740., 742., 750., 810., 814., 831., 845. |
| *M = vlaky vedeny motorovou trakcí* | |

* kategorie osobní doprava zahrnuje vlaky – osobní (Os) a soupravové (Sv)
* pravidelná nákladní doprava není v tomto úseku provozována; trasy nákladních vlaků jsou přidělovány nárazově dle potřeb dopravců v režimu ad hoc; v období od 1. I. 2022 do 21. II. 2022 projelo sledovanou oblastí celkem 8 nákladních vlaků v denní době ( Ø 434 m / 448 t / 17 vozů, použité druhy hnacích vozidel M = 223., 740., 742.)
* intenzita vlakové dopravy v tomto bodě může být ovlivněna výlukovou činností nebo mimořádnostmi (jízdy vlaků po odklonových trasách)