**Tabulka ostatních výrobků**

[1. OSTATNÍ (X) 2](#_Toc156225795)

[X.1 Přechodová lišta 2](#_Toc156225796)

[X.2 Revizní dvířka k vodoměru 2](#_Toc156225797)

[X.3 Revizní dvířka do SDK podhledu 2](#_Toc156225798)

# OSTATNÍ (X)

## X.1 Přechodová lišta

Umístění: Na rozhraní podlah

Počet: 4x

Rozměry: dl. 800mm

Popis: Samolepící přechodová lišta na rozhraní rozdílných podlah, šířky cca 40mm

Materiál: eloxovaný hliník

Kotvení: Lepení

Pozn: Rozměry nutné ověřit na stavbě.

## X.2 Revizní dvířka k vodoměru

Umístění: 1.02

Počet: 1x

Rozměry: 200x300mm

Popis: Plastová bílá dvířka s excentricky umístěným pantem, který umožňuje maximální otevření dvířek.

Materiál: plast

Kotvení: pomocí vrutů

Pozn: Rozměry nutné ověřit na stavbě.

## X.3 Revizní dvířka do SDK podhledu

Umístění: 1.04

Počet: 1x

Rozměry: 300x600mm

Popis: Revizní dvířka do SDK pro přístup k vzduchotechnickému zařízení. Pevný a odnímatelný rám z hliníkových profilů. Vnitřní rám integrovanou SDK deskou určenou do vlhkého prostředí. Otvírání dvířek tlačnými zámky + bezpečností lanko proti vypadnutí dvířek.

Materiál: hliníkový rám

Kotvení: pomocí samovrtných šroubů